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DCS 579 NT-XJ
[bookmark: _GoBack]54 Volt XR FLEXVOLT Akku-Handkreissäge (190 mm)

· Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Handkreissägen aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm.
· Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanetmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt erreichbar. 
· Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer 
· Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
· Gummierter zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
· Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
· Mit speziellem Sägeschuh für DEWALT Führungsschienen
· XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
· Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 

Serienmäßiger Lieferumfang 
· XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
· T STAK-Box VI

Technische Daten
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT (Li-Ion)

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Wh- bzw. Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	5.800

	Neigungseinstellung (°)
	57

	Max. Schnitttiefe (mm)
	61

	Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene (mm)
	57

	Sägeblattmaß (mm)
	190 x 30

	Gewicht (mit 108 Wh-Akku in kg)
	4,0

	Triaxiale Vibration Sägen von Holz
	<2,5 m/s²

	Unsicherheitsfaktor K1
	1,5 m/s²

	Schalldruckpegel LPA
	94 dB(A)

	Schallleistungspegel LWA
	105 dB(A)

	Unsicherheitsfaktor K
	3 dB(A)

	EAN
	5035048736388
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