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DCM 200 NT-XJ
18 Volt Akku-Bandfeile - Basisversion

· Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
· Gängige Bandgröße: 457mm x 13mm
· Variable Geschwindigkeitseinstellung für optimale Schleifergebnisse auf Stahl, Holz und Kunststoff
· Starke LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
· Komplett werkzeuglose Einstellung und Wechsel des Schleifbandes
· Rotierbarer Schleifkopf zum einfachen Einsatz in beengten Bereichen
· Gerader und gebogener Schleifarm zum schleifen runder Formen im Lieferumfang enthalten
· Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers enthalten
· Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

Serienmäßiger Lieferumfang
· T STAK-Box
· Seitenhandgriff
· Gerader Schleifarm
· Gebogener Schleifarm
· Adapter Staubabsaugung
· 2x Schleifband 80er Körnung


	Akku-Technologie
	Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus 

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	600 – 1.700

	Schleifband Abmessung (mm)
	13 x 457

	Gewicht (ohne Akku; kg)
	1,3

	EAN
	5035048834459

	Triaxiale Vibration Schleifen (m/s²)
	< 2,5

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	74

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	82

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	3
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