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54 Volt Akku-Paneelsäge 216 mm (bürstenlos), XPS - Basisversion

· AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer 
· Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
· Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz nd aktiven Gesundheitsschutz
· Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
· Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
· Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
· Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
· XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
· Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:
· Akku-Paneelsäge
· XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
· Werkstückklemme
· Austauschbarer Spanreißschutz

Technische Daten:
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	6.300

	Gehrungseinstellungen (links / rechts)
	50°/ 50°

	Neigungseinstellung (links)
	48°

	max. Schnittbereich (mm)
	

	bei 90°/90°
	270x60

	bei 90°/45°
	270x48

	bei 45°/90°
	190x60

	bei 45°/45°
	190x48

	Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg)
	14,0

	EAN
	5035048651087

	Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s²)
	2,1

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	91

	Schallleistungspegel LWA (dB(A))
	102

	Unsicherheitsfaktor K (dB(A))
	3,2
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