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18 Volt Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber (bürstenlos)

· Extrem leistungsstarker Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber aus der neuen FLEXVOLT Advantage-Serie: 
· Für einen doppelten Vorteil beim Einsatz von XR FLEXVOLT- anstelle gängiger 18 Volt XR-Akkus:
1.) Durch geringere Innenwiderstände der Akku-Zellen erfolgt ein schnellerer Stromfluss zum Motor, sodass dieser bereits beim Einsatz eines XR Flexvolt-Akkus mit 6 Ah eine über 54% höhere Abgabeleistung und somit eine entsprechend stärkere Durchzugskraft liefert
2.) Weitaus längere Laufzeit durch die Verfügungstellung sehr hoher Akku-Kapazitäten von bis zu 12 Ah
· Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie 
· Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
· Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
· Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
· Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
· Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
· Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmoment-kupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingeengten Platzverhältnissen
· Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
· Einsetzbar mit alle 18 Volt Li-Ion XR- und XR-Flexvolt-Akkus (nicht im Lieferumfang)
· Verlängerter Zusatzhandgriff zur besseren Kontrolle des gesteigertem Drehmoments
· Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren       und schnellen Einsatz
· Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR-Flexvolt-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System

Serienmäßiger Lieferumfang
· Gürtelhaken
· magnetischer Bithalter
· verstellbarer Zusatzhandgriff
· T STAK-Box 

Technische Daten
	Akku-Technologie
	18 Volt XR- und XR-Flexvolt Akkus aller Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 450 / 1.300 / 2.000 min-1

	Leerlaufschlagzahl 
	0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1

	max. Drehmoment (h / w)
	127 / 68 Nm

	max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein
	[bookmark: _Hlk61714212]55 / 15 / 16 mm

	Bohrfutterspannweite
	1,5 - 13 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5 Ah bzw. 6 Ah-Akkus)
	2,2/ 2,6 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	97 (db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	108 (db(A)

	K-Wert (Schallleistung)
	3,0 (db(A)

	Vibrationen (bei Bohren in Metall)
	2,5 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048742945
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