[image: A picture containing text, black, charger

Description automatically generated][image: DewaltLogo][image: XR Logo]                             


                                                                                          
DCB 1104-QW
System-Schnellladegerät 

· Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie XR Flexvolt Akkus 
· DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei             maximaler Speicherkapazität
· LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
· Auch für Wandmontage geeignet
· Aufgrund sehr kompakter Abmessungen optimal geeignet für die Montage



Technische Daten DCB 1104-QW
	 Für Akku-Typ
	XR Akkus mit 10,8 / 12 / 14,4 / 18 / 54 Volt 

	 Akku-Technologie
	Li-Ion

	 Ladestrom
	4 A

	 Ladezeit 
	ca. 20 min (1,3 Ah Akkus)
ca. 25 min (1,5 Ah Akkus)
ca. 30 min (2 Ah Akkus)
ca. 60 min (4 Ah Akkus)
ca. 70 min (5 Ah Akkus)
ca. 90 min (FV-Akku mit 108 Wh bzw. 6 Ah)
ca. 135 min (FV-Akku mit 162 Wh bzw. 9 Ah)
ca. 180 min (FV-Akku mit 216 Wh bzw. 12 Ah)

	Abmessungen (L x B x H in cm)
	14,5 x 11,5 x 7,0

	Gewicht (kg)
	0,5
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