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DCMWSP550N-XJ
54 Volt Akku-Rasenmäher 53 cm mit Radantrieb (bürstenlos) – Basisversion

· Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung   für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Bürstenloser Direktantriebsmotor - Leistung eines Benzin-Rasenmähers bei weniger Lärm und ohne Abgase, verbesserte Laufzeit, bessere Schnittqualität und weniger Abwürgen
· Motor mit sensorgesteuerter Drehzahl - je nach Grashöhe, wenn erforderlich wird die Motordrehzahl erhöht, bei leichteren Anwendungen wird Strom gespart - somit immer im optimalen Modus
· Mit hinterem Radantrieb ausgestattet für ein müheloses Mähen und variabler Geschwindigkeit – 6 Modi, um das Lauftempo einfach anzupassen
· Interaktive Benutzeroberfläche zeigt den Ladezustand, die Motorlast und -temperatur, Fehler bei nicht vollständig entriegeltem Griff und Wartungssymbol/Nachschärfen der Messer
· 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen 
· Zentrale Schnitthöhenverstellung – 6 Stufen zum schnellen und einfachen Anpassen an die Rasengegebenheiten
· 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
· Mit nur einem Knopfdruck läßt sich der Handgriff aus- und einklappen zum mühelosen Transport und zur platzsparenden vertikalen Aufbewahrung
· Hocheffizientes Stahl-Deck erleichtert das Abtransportieren vom Schnittgut - für verbesserte Laufzeit und weniger Strömungsabrisse 
· Doppelmesser für verbessertes Mulchen 
· Bis zu 46 Min. Laufzeit (ca. 980 m2 Fläche) pro Akku-Ladung basierend auf dem Mähen von einem Drittel der Grashöhe, bei Höheneinstellung 5 und beim Einsatz von 1x 54Volt, 15,0 Ah Akku
· Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang: 
· Akku-Rasenmäher
· 67 Liter Grasfangkorb
· Seitenauswurfkanal

Technische Daten
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	2.300 min-1

	Maximale Drehzahl (min-1)
	2.500 min-1

	Schnittbreite (cm)
	53

	Schnitthöheneinstellungen (Stufen)
	6 

	Schnitthöhe (mm)
	25/ 41/ 56/ 71/ 86/ 102 

	Grasfangkorb-Volumen (L)
	67

	Gewicht (mit 162 Wh-Akku in kg)
	31,2

	EAN
	5035048822333

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	77,0

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	3,0

	Schallleistungspegel LWA (dB(A))
	84,0

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	1,3

	Garantierter Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	88,0

	Vibration Mähen (m/s²)
	2,5

	Unsicherheitsfaktor K (m/s²)
	1,5




Zubehör
	DT20902-QZ
	Ersatzmesser 53cm für DCMWP134/DCMWSP156/ DCMWP500/DCMWSP550
	5035048832592
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