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DCD 240 N-XJ
54,0 Volt Akku-Rührwerk (bürstenlos) - Basisversion

· Drehmomentstarker 54,0 Volt Akku-Rührwerk in Basisversion 
· Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
· Überdurchschnittlicher Langzeiteinsatz mit einer Akku-Ladung durch sehr hohe Leistungskapazität der neuen Flexvolt-Akkus 
· Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkraftet mühelos auch stärksten Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments   
· Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen 
· Materialgerechter und sicherer Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl 
· Universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel bei allen gängigen Rührer
· Hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse
· Robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
· Optimal für Dauereinsatz durch geringes Gewicht und perfekter Ergonomie  
· Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine (z. B. nach Akku-Wechsel)
· Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschließbaren Gehäuse sicher geschützt 
· 
· Einsetzbar mit allen 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
· Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang
· 160 mm Rührer
· Montagewerkzeug


	Akku-Technologie
	alle 54,0 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl 
	0 – 725 min-1

	Drehzahlstufen
	5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min-1)

	Rühreraufnahme
	M 14

	[bookmark: _GoBack]Max. Rührer-Durchmesser
	160 mm

	Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh)
	ca.12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz

	Gewicht (bei Einsatz eines 108 bzw. 162 Wh-Akkus)
	6,1 bzw. 6,3 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	76,0 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	87,0 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	3,0 db(A)

	Vibrationen
	< 2,5 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048668412
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