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DCE 581 NK
18,0 Volt Akku-Kartuschenpistole

· Neueste Generation leistungsstarker und robuster Akku-Kartuschenpistolen 
aus der innovativen XR-Serie mit vielseitigen Produktvorzügen für ein schnelles 
und sauberes Ziehen von Silikonraupen u. ä. 
· Schneller Austausch von Auspressrohr für Folienbeutel und Halter für Kartuschen

Und damit sehr flexibler Einsatz durch umfangreichen, serienmäßigen Lieferumfang 
· Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet auch die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe selbst bei niedrigen Temperaturen 
· Exakte, elektronische Geschwindigkeitsregelung über Rändelrad zur materialgerechten Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit

· Sehr präzise Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter

· Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung

· Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer selbst bei permanent hohem Auspressdruck

· Optimal abgestimmtes Getriebe ermöglicht sehr lange Einsatzzeiten pro Akku-Ladung

· Kein nachträgliches Auslaufen des Folienbeutelinhaltes durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange
· Robuster Halter garantiert einen sicheren Sitz sowie einen schnellen und einfachen Wechsel aller handelsüblichen 300 bzw. 310 ml-Kartuschen
· Stabiles Auspressrohr in hochwertigem Aluminium ermöglicht schnelle und saubere Aufnahme von Kleb- und Dichtstoffe in Folienbeuteln bis 600 ml
· Ersatz-Auspressdüsen (DC 5404 mit je 25 St.) sowie transparentes 600 ml-Auspressrohr aus robustem Acryl für optische Restmengenkontrolle (DCE 5801) 
als Zubehör erhältlich  

· Optimal ausgerichteter LED-Lichtkegel ermöglicht präzise Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
· Sehr hohe Lebensdauer durch stark belastbaren Motor mit hohen Leistungsreserven, extrem robuster Vorschubstange sowie bruchsicherem Gehäuse und damit ideal geeignet für den harten Baustellen- und Montageeinsatz

· Sichere Maschinenführung durch ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse im kompletten Griffbereich 

· Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System

Serienmäßiger Lieferumfang
· Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml
· Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300 / 310 ml-Kartuschen  

· Transportkoffer
Technische Daten
	Akku
	18,0 Volt 

	Akku-Technologie
	18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Auspressrohrvolumen bzw. max. Folienbeutelgröße
	600 ml

	Kartuschengrößen
	300 / 310 ml

	Auspressdruck
	454 kg

	Gewicht bei Einsatz eines 2,0 bzw. 5,0 Akkus               - mit montiertem Auspressrohr                                       - mit montiertem Kartuschenhalter,
	2,6 bzw. 2,8 kg

2,2 bzw. 2,4 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	66 db(A))

	Schallleistungspegel (LWA)
	77 (db(A))

	K-Wert (Schalldruck)
	5 (db(A))

	Vibrationen
	< 2,5 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048679500


