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DCS 378 N-XJ
18 Volt Akku-Bandsäge - Basisversion

· Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
· Optimal ausbalanciert: Ergonomischer Handgriff und die Positionierung des Akkus führen zu einer sehr guten Gewichtsverteilung
· Fünf variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen für optimale Kontrolle während des Sägens und Anpassung an das zu sägende Material
· Große Schnitttiefe von 86 mm - +32% im Vergleich zum Vorgängermodell DCS371
· Komplett werkzeugloser Wechsel des Sägeblattes 
· Leicht einzustellende Sägeblattführung
· Starke LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
· Praktischer Haken zur einfachen Aufbewahrung auf der Baustelle
· Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

Serienmäßiger Lieferumfang
· Sägeband 18 TpI


	Akku-Technologie
	Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus 

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	174

	Max. Leistungsabgabe (W)
	530

	Gewicht (ohne Akku; kg)
	3,8

	Max. Schnittkapazität (mm)
	86

	EAN
	5035048798683

	Triaxiale Vibration Sägen (m/s²)
	< 2,5

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	75

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	86

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	3
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