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DCW604NT-XJ
18 Volt Akku-Kombifräse (bürstenlos) - Basisversion
· Neueste Generation universell einsetzbarer Akku-Kombifräse, bestehend aus leistungsstarkem Akku-Motorblock DCW600 sowie 2 Fräsmodulen, sodass je nach Kombination eine vollwertige Oberfräse oder eine präzise Kantenfräse zur Verfügung steht.
· Leistungsstarker Motorblock DCW600 mit folgenden Vorzügen:
· Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie

· Elektronische Drehzahlregulierung mit Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild

· Elektronischer Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start 

· Spindelarretierung für schnellen und einfachen Fräserwechsel

· Präzisionsspannzange für besseren Sitz durch größere Spannfläche

· Robustes und kompaktes Aluminium-Motorgehäuse für geringes Gewicht bei hoher Lebensdauer

· Staubgeschützter Ein- / Aus-Schalter für problemlosen Dauereinsatz
· Leistungsstarke Doppel-LED für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen

· Passgenaue Aufnahme sowie einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Oberfräs- oder Kantenfräseinheit
· Werkzeuglose Entriegelung für schnellen Wechsel der beiden Fräskörbe

· Vollwertiges Oberfräs-Modul in der serienmäßigen Grundausstattung mit folgenden Vorzügen:
· Staubgeschützte 2-Säulen-Fräskorbführung gewährleistet ein präzises Eintauchen der Maschine 

· Leicht bedienbarer Arretierhebel zum Eintauchen bis zur gewünschten Frästiefe

· Frästiefenanschlag mit 5-stufiger Voreinstellung
· Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und 1/10 mm-Teilung über exakte Skalierung
· Gummierte Handgriffe gewährleistet sicheres und exaktes Handling

· Führungsbuchsen des Parallelanschlags für exakte Führung der Oberfräse

· Exakte Justieren der Führungshülse für präzise Schablonen-Fräsarbeiten

· Austauschbare Gleitsohle für saubere Führung der Fräse sowie Vermeidung von 

Oberflächenbeschädigungen an dem zu bearbeitenden Werkstückes  

· Fräsmodulspezifische Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
· Präzises Kantenfräs-Modul in der serienmäßigen Grundausstattung mit folgenden Vorzügen: 
· Exakte Frästiefeneinstellung über präzisen Schraubmechanismus

· Robuster Spannhebel für Frästiefen-Voreinstellung

· Ergonomisch gummierter Griffbereich des Kantenfräsgehäuses gewährleistet sichere und exakte Maschinenführung

· Transparente Acryl-Grundplatte mit Überstand für exakte Führung bei Kantenfräsarbeiten

· Fräsmodulspezifische Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
· Fräsmotor DCW600 in Kombination mit beiden Fräsmodulen mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse einsetzbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

· Serienmäßig in T STAK-Box VI und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder Flexvolt-Akkus bzw. für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang
· 1 x Akku-Motorblock DCW600

· 1 x Oberfräs-Modul
· 1 x Kantenfräs-Modul
· Parallelanschlag 
· 2 x Absaugadapter für Oberfräsen- und Kantenfräsen-Modul

· runde Grundplatte für Kantenfräsarbeiten

· 8 mm-Spannzange

· 17 mm-Führungshülse

· Zentrierhilfe für Führungshülsen

· Montagewerkzeug

· T STAK-Box VI
Technische Daten

	Akku-Technologie
	alle 18 Volt und 54 Volt Flexvolt XR-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl                                                                     
	16.000 - 25.500 min-1

	Max. Fräs-Ø
	30 mm

	Fräskorbhub
	55 mm

	Werkzeugaufnahme
	6 / 6,35 / 8 mm

	Gewicht (inkl. Fräskorb sowie bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akkus)
	3,3 bzw. 3,5 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	81 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	92 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	3,0 db(A)

	Vibrationen
	5,0 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048711804


