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DCD 703 NT-XJ 
12 Volt Akku-Bohrschrauber (Basisversion) mit 4 werkzeuglos wechselbaren Werkzeug-Aufnahmen
· Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht 
· Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
· Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen, jeweils mit sicherem Sitz der Einsatzwerkzeuge sowie für vielseitigsten Einsatz und Anwendungen:

- robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und  

  automatische Spindelarretierung für den Einsatz konventioneller Rundschaftbohrer
- ¼“ Innensechskant-Aufsatz für Schrauberbits sowie mit extraflacher Bauweise für 

  noch kompaktere Maschinenabmessungen und damit optimal geeignet für  

  Schraubarbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Exzentervorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits sowie mit extrem  

  geringen Eckmaße durch asymetrisch positionierter Bitaufnahme und damit optimal 

  geeignet für wandnahe Schraubarbeiten

- 90° Winkelschraubvorsatz mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme für Schrauberbits und 

  damit optimal geeignet für Schraubarbeiten bei schwer zugänglichen Stellen 
· Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag

· Optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten 

· 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen 

· Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung                              von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

· Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 15 cm Gesamtlänge (beim Einsatz des serienmäßigen 10 mm Schnellspannbohrfutters) sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

· Leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

· Praktischer Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall 
· Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 12 oder 10,8 Volt XR-Akkus

     Serienmäßiger Lieferumfang
· 4 werkzeuglos wechselbare Werkzeug-Aufnahmen 
· Metall-Gürtelclip
· T STAK-Box

      Technische Daten

	Akku
	12 oder 10,8 Volt XR Akkus in allen Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 425 / 1.500 min-1

	max. Drehmoment (h/w)
	57,5 / 25,5 Nm

	max. Bohrleistung in Holz / Metall
	20 / 10 mm

	Bohrfutterspannweite
	1,5 - 10 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 12 Volt / 2 oder 3 Ah- bzw. 5 Ah-Akkus)
	1,0 bzw. 1,2 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	72 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	83 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	5 db(A)

	Vibrationen
	< 2,6 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	 1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048748145


