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D25872K-QS
[bookmark: _GoBack]1.600 Watt SDS-max Meisselhammer 8kg, 13,3 Joule

· Neuentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
· Abgestimmte Schlagzahl und -konstantelektronik für einen schnellen Materialabtrag
· Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
· Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
· Glasfaserverstärkte Gehäuseteile - widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
· Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
· Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Serienmäßiger Lieferumfang 
· SDS-max Meißelhammer
· Zusatzhandgriff
· Transportkoffer

Technische Daten
	Aufnahmeleistung (Watt)
	1.600

	Leerlaufschlagzahl (min-1)
	1.350 – 2.705

	Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)
	13,3

	Werkzeugaufnahme
	SDS-max

	Gewicht (kg)
	9,3

	EAN
	5035048667224

	Triaxiale Vibration Meißeln in Beton (m/s²)
	9,0

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	3,0
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