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DCD 805 NT-XJ
18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber - Basisversion
· Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell 
· Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie

· Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung

· 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen 

· Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung                              von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

· Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung 

· Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort

· Innovative dreistufige sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen

· Praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter

· Einsetzbar mit allen 18 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)

· Serienmäßig in T STAK-Box und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang

· Metall-Gürtelhaken
· Magnetischer Bithalter

· T STAK-Box

	Akku-Technologie
	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 650 / 2.000 min-1

	Leerlaufschlagzahl
	0 - 11.050 / 34.000 min-1

	max. Drehmoment (h/w)
	90 / 27 Nm

	max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein
	55 / 13 / 13 mm

	Bohrfutterspannweite
	1,5 - 13 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 2 bzw. 5 Akkus)
	1,7 bzw. 1,9 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	90 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	101 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	5,0 db(A)

	Vibrationen (bei Bohren in Metall)
	< 2,5 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2

	EAN-code
	5035048750230


