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54 Volt Akku-Spezialsäge 430 mm (bürstenlos) - Basisversion

· AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer 
· Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
· Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
· Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
· Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
· Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
· Vollgummierte Handgriffe und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
· Anschluss für Staubabsaugung
· Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse 
· Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:
· Akku-Spezialsäge
· DEWALT-Tasche zur Aufbewahrung von Akkus und Ladegerät
· Montagewerkzeug

Technische Daten
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufhubzahl (min-1)
	2.400

	Hublänge (mm)
	40

	Schwertlänge (mm)
	500

	Schnittlänge (mm)
	430

	Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg)
	6,66

	EAN
	5035048636756

	Triaxiale Vibration (m/s²)
	4,1 

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	95

	Unsicherheitsfaktor K LPA (dB(A))
	3,0

	Schallleistungspegel LWA (dB(A))
	104

	Unsicherheitsfaktor K LWA (dB(A))
	5,6
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