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18,0 Volt / 5,0 Ah Akku-Kombopack, bestehend aus:

DCD 996: Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber
· Neueste Generation der XRP Dreigang-Schrauber mit über 25% höherer Abgabeleistung und kompakteren Abmessungen
· Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie 
· Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe mit 20%iger Drehmomentsteigerung sowie gesteigerte Leerlaufschlagzahl auf über 38.000 min-1
· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
· Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
· Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
· Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
· Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
· Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmoment-kupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingeengten Platzverhältnissen
· Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
· Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
· Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz


DCF 887: Akku-Schlagschrauber
· Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Dreh- und Schlagzahl bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell 
· Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser  Motor-Technologie
· Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 3 Stufen elektronisch einstellbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
· Hohes Drehmoment von über 200 Nm für sehr schwere Schraubarbeiten
· Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
· Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
· Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
· Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
· Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche


DCH 273: SDS-plus Akku-Kombihammer 
· Neueste Generation der XR Akku-Kombihämmer mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie 
· Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
· Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
· Elektronischer Drehstopp für leichte Meißelarbeiten 
· Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
· Effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
· Integrierte LED ermöglicht eine bessere Sicht in dunklen Bereichen
· Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
· Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
· Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
 

DCG 405: Akku-Winkelschleifer (125 mm)
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
· Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
· Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
· Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden) 
· Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
· Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
· Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
· Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen 
· Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
· Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
· Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung


DCS 367: Akku-Säbelsäge
· Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise 
· Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie 
· Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
· Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung,                                    Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
· Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
· Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
· Optimal ausgeleuchteter Schnitt-Bereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED 
· Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium 
· Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff


DCS 355: Oszillierendes Akku-Multi-Tool
· Leistungsstarkes Multi-Tool aus der XR Akku-Serie 
· Neueste Generation der bürstenlosen Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer 
· Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel durch spezielle Werkzeugaufnahme
· Großdimensionierter Gasgebeschalter und duale Griffposition gewährleiten verbessere Anwendungskontrolle
· Präzise Arbeitsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch integrierte LED-Arbeitslampe
· Exakter Tiefenanschlag gewährt hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
· Kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System
· 35-teiliges Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
· Serienmäßiger Multifit-Adapter ermöglicht die Verwendung von Zubehörteile anderer Marken-Hersteller


DCS 570: Akku-Handkreissäge
· Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnitttiefe von max. 64 mm
· Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie 
· Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
· Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
· Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
· Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
· Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
· Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvor-richtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten  Blick auf den Anriß 
· Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium
· Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
· Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung
· Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung           


DCL 050: Akku-LED-Leuchte 
· LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen und hoher Leuchtstärke                          bis zu 500 Lumen
· Feuchtigkeitsgeschütztes (IP 54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken 
· Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
· Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

Serienmäßiger Lieferumfang

· System-Doppelladegerät für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus von 10,8 - 54,0 Volt (DCB 132)
· 4 x 5,0 Ah Li-Ion Akkus mit LED Kapazitätsanzeige (DCB 184)  
· 1 x Tough-System, bestehend aus Toughboxen DS 150, DS 300 und DS 400 sowie Trolly


Technische Daten DCD 996
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 450 / 1.300 / 2.000 min-1

	Leerlaufschlagzahl 
	0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1

	max. Drehmoment (h / w)
	95 / 66 Nm

	max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein
	55 / 15 / 16 mm

	Bohrfutterspannweite
	1,5 - 13 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	2,1 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	97 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	108 db(A)

	K-Wert (Schallleistung)
	3,0 db(A)

	Vibrationen (bei Bohren in Metall)
	2,5 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2






Technische Daten DCF 887 
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Abgabeleistung
	400 Watt

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1

	Leerlaufschlagzahl
	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1

	max. Drehmoment
	27 / 170 / 205 Nm

	Werkzeugaufnahme
	1/4" Innensechskant

	max. Schraubendurchmesser
	M12

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	1,5 kg

	Schallleistungspegel (LWA)
	96 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	107 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	3,0 db(A)

	Vibrationen (bei Schlagschrauben)
	22 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	2,1 m/s2




Technische Daten DCH 273 
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Abgabeleistung
	400 Watt

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 1.100 min-1

	Leerlaufschlagzahl 
	0 - 4.600 min-1

	Einzelschlagenergie
	2,1 Joule

	Werkzeugaufnahme
	SDS-plus

	Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Beton 
	26 / 13 / 24 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	3,1 kg

	Schallleistungspegel (LWA)
	86 db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	97 db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	3,0 db(A)

	Vibrationen (bei Schlagschrauben)
	6,6 m/s2

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s2




Technische Daten DCG 405
	Akku
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl
	9.000 min-1

	Antriebsspindel
	M14

	Scheibendurchmesser
	125 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	2,5 kg

	Schallleistungspegel (LWA)
	db(A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	db(A)

	K-Wert (Schalldruck)
	db(A)

	Triaxiale Vibration (beim Oberflächenschleifen)
	m/s²

	K-Wert (Vibrationen)
	m/s²




Technische Daten DCS 367
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl
	0 - 2.900 min-1

	Hublänge
	28,6 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	2,9 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	88 dB (A)

	Schallleistungspegel (LWA)
	99 dB (A)

	K-Wert (Schallleistung)
	3 dB (A)

	Vibrationen
	17,5 m/s²

	K-Wert (Vibrationen)
	3 m/s²




Technische Daten DCS 355
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Oszillation
	0 - 20.000 min-1

	Schaltertyp
	Variabler Dual Griff / Gasgebeschalter

	Werkzeugloser Wechsel
	ja

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	1,7 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	91 dB(A)

	Schalleistungspegel (LWA)
	101 dB(A)

	K-Wert (Schallleistung)
	3,3 dB(A)

	Vibrationen
	16,1 m/s²

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s²



Technische Daten DCS 570
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	5.200 min-1

	Neigungseinstellung
	50°

	Sägeblatt-Ø (mm)
	184 x 30 mm

	Max. Schnitttiefe bei 90°/45° (mm)
	64 / 41 mm

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	3,6 kg

	Schalldruckpegel (LPA)
	91 dB (A)

	Schallleistungspegel LWA)
	102 dB (A)

	K-Wert (Schallleistung)
	3 dB (A)

	Vibrationen 
	2,5 m/s²

	K-Wert (Vibrationen)
	1,5 m/s²




Technische Daten DCL 050 
	Akku-Technologie
	18,0 Volt XR-Akkus aller Ah-Klassen

	Leuchtmittel
	LED

	Leuchtstärke
	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen

	Leuchtdauer (mit 5,0 Ah-Akku)
	in 1. / 2. Stufe: 12 / 6 Std.

	Staub- und Feuchtigkeitsschutzklasse
	IP 54

	Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akkus)
	1,0 kg
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