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DCH333NT-XJ
54 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer 30mm (bürstenlos), 3,5 Joule, UTC - Basisversion

· AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
· Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
· Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
· Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
· Perform & Protect: Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
· Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
· Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
· Gummierte Griffbereiche und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen 
· Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
· Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
· Serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang: 
· SDS-plus Akku-Kombihammer 
· Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff 
· Bohrtiefenanschlag
· T STAK™-Box VI

Technische Daten
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	0 – 1.000

	Leerlaufschlagzahl (min-1)
	0 – 4.480

	Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)
	3,5 

	Werkzeugaufnahme
	SDS-plus

	[bookmark: _GoBack]Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)
	10 - 20

	max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz (mm)
	30 / 13 / 30

	Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku; kg)
	5,0

	EAN
	5035048655283

	Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²)
	7,5

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	94

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	105

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	3
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