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DCH481X2-QW
54 Volt / 162 Wh SDS-max Akku-Kombihammer 40mm, 6,1 Joule, UTC

· AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer 
· Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
· Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
· Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
· Drehstopp zur Durchführung von leichten bis mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
· Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
· Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
· DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und in fast allen Maschinen aus dem 18 Volt XR Sortiment einsetzbar

Serienmäßiger Lieferumfang 
· SDS-max Akku-Kombihammer
· 2x 54 V / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
· System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18 V und 54 V XR Li-Ion Akkus)
· Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
· Transportkoffer

Technische Daten
	Akku
	54 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	540

	Leerlaufschlagzahl (min-1)
	3.150

	Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009)
	6,1

	Werkzeugaufnahme
	SDS-max

	Optimaler Ø-Bereich Beton (mm)
	16 - 30

	max. Bohr-Ø Beton (mm)
	40

	max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer (mm)
	65

	max. Bohr-Ø Bohrkronen (mm)
	100

	[bookmark: _GoBack]Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku; kg)
	6,7

	EAN
	5035048648995

	Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²)
	9,4

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	96

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	107

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	3
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