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54 Volt Akku-Tischkreissäge 210 mm (bürstenlos) - Basisversion

· AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
· Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer 
· Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
· Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz 
· Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
· Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport / in den Sägetisch integrierte Griffmulden
· Extrem Robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
· Großer Notausschalter für Sicherheit am Arbeitsplatz
· XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
· Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang: 
· Akku-Tischkreissäge
· XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
· AirLock-Adapter
· Parallelanschlag

Technische Daten
	Akku-Technologie
	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	5.800

	max. Schnitttiefe (mm)
	

	bei 90°
	65

	bei 45°
	45

	Neigungseinstellungen (°)
	-3 – 48

	Sägeblattmaße (mm)
	210x30

	Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg)
	21,5

	EAN
	5035048650868

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	86 

	Schallleistungspegel LWA (dB(A))
	100

	Unsicherheitsfaktor K (dB(A))
	3
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