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DCB 546: 
54 / 18 Volt Li-Ion Akku

· AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT           bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus           sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem          18 Volt XR-Sortiment einsetzbar
· Sehr hohe Akku-Leistung von 108 Wh und damit optimal geeignet für extrem                 schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
· Kein Memory-Effekt
· Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch  spezielle Elektronik 
· Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
· Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
· Problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-             Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
· Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
· Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt 
(außer Bandsäge DCS 371 und Tough-Radio)


Technische Daten
	Akku-Spannung und -Kapazität
	54 bzw. 18 Volt bei max. 6 Ah

	Akku-Leistung
	108 Wh

	Abmessungen (L x B x H)
	12,0 x 8,0 x 8,5 cm

	Gewicht 
	[bookmark: _GoBack]1,0 kg

	EAN-code
	5035048646298
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