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DCG426N-XJ 
18 Volt Akku-Geradschleifer 6mm (bürstenlos) - Basisversion

· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
· Dreistufige Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
· Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
· LED-Lichtring für eine bessere Sicht auf das Werkstück
· Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
· Großer Zwei-Finger-Schalter zur komfortablen Nutzung auch mit Handschuhen
· Griffgummierungen für optimalen Grip und Komfort 
· Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT „Akku Plus“-System

Serienmäßiger Lieferumfang 
· Akku-Geradschleifer


Technische Daten
	Akku-Technologie
	18 Volt XR Li-Ion

	Akku-Kompatibilität
	alle 18 Volt XR- und
54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
jeweils jeder Ah-Klasse

	Leerlaufdrehzahl (min-1)
	0 - 10.000 / 17.500 / 25.000

	Spannzange (mm)
	6

	Gewicht (kg; inkl. 18 V /5,0 Ah Akku)
	1,9

	EAN 
	5035048666166

	Triaxiale Vibrationen Schleifen (m/s²)
	4,4

	Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²)
	1,5

	Schalldruckpegel LPA (dB(A))
	92

	Schalleistungspegel LWA (dB(A))
	103

	Unsicherheitsfaktor (dB(A))
	3
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