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DCB 132
System-Doppel-Schnellladegerät

· Doppel-Schnellladegerät für alle DEWALT Li-Ion XR Akkus von 10,8, 14,4 und 18 Volt bzw. von 1,3 bis 5 Ah sowie für DEWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw.         18 Volt)
· Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-            Klassen
· 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit            eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität 
· LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
· Auch für Wandmontage geeignet
· Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage
 


Technische Daten
	 Für Akku-Typ (Volt)
	[bookmark: _GoBack] XR Schiebe-Akkus mit 10,8 / 14,4 / 18 Volt   
 sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT

	 Akku-Technologie
	 Li-Ion

	 Ladestrom
	 4 A

	 Ladezeit 
	 ca. 25 min (1,5 Ah Akkus) 
 ca. 30 min (2 Ah Akkus) 
 ca. 60 min (4 Ah Akkus)
 ca. 75 min (5 Ah Akkus)

 ca. 90 min. (6 Ah FLEXVOLT Akkus)
 ca. 135 min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT)

	 Abmessungen (L x B x H in cm)
	 33,5, x 14,5 x 8,0

	 Gewicht (kg)
	 1,1

	 EAN-code
	 5035048640692
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